Eiscreme-Lagerschrank LABOR 70 RS-TB-CNS
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531475400162 

- zur Kühlung / Lagerung von Speiseeis
- zuschaltbare Belüftung
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf im Boden des Gerätes, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums)
- hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Eisschalen (siehe Sonderzubehör). Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 60 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	951
Höhe (außen):	2092

Tiefe bei geöffneter Tür:	1595

Breite (innen):	550
Tiefe (innen):	795
Höhe (innen):	1467 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	641
Nettoinhalt (l):	522 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,10
Energieverbrauch/ annum:	2241
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-18 bis -15 °C
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	160
Nettogewicht (kg):	135 

SERIENZUBEHÖR
1 x Halterung-Set, CNS, für bis zu 10 x Tragrost, Abstand in mm: 133
4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 115 bis 175
5 x Auflageschienen (2 Stk.), T in mm: 724
5 x Tragrost, verchromt, B x T x H in mm: 530 x 720 x 21
Tauwasserschale 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschiene (1) LABOR MY20 links
Auflageschiene (1) LABOR MY20 rechts
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Rollensatz (4 Stk.), mit Bremsen
Tragrost, verchromt, B x T x H in mm: 530 x 720 x 21
Tragrost, verchromt, für untere Positionierung, B x T x H in mm: 530 x 720 x 21