Einbaukühlvitrine Snack-Line Cool GE-128-80-E R290
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357361 

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät 
 
Hinweis:
Die Modelle COLD (kalt), SWITCH (kalt & warm) und HOT (warm) lassen sich optimal kombinieren. Durch den Sockelaufbau lassen sich die Modelle ideal in eine Thekenzeile einbinden und verkleiden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1285
Tiefe (außen):	1020
Höhe (außen):	1110

Breite (innen):	1215
Tiefe (innen):	610
Höhe (innen):	50 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,98
Energieverbrauch/ annum:	1876
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	246
Nettogewicht (kg):	221 

SONDERZUBEHÖR
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)
Schiebegläser selbstschließend
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200