Gas-Kochkessel GK9 / 100L-I-P-S
Datenstand: 30.08.2024 - 17:55 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392100 

- Be- / Entlüfter (auf Deckplatte)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Edelstahl-Auslaufhahn mit wärmegeschütztem Griff
- Erdgas-Düsen, Manometer mit Sicherheitsventil, Druckschalterregelung zur Energieüberwachung, Pressotat
- Kalt- / Warmwasserzulauf über Magnetventil mit Anzeigeleuchte, Druckschalterregelung zur Wasserverbrauchüberwachung
- 1 x tiefgezogener Kessel, Chromnickel-Molybdänstahl, indirekt beheizt
- CNS-Brenner, Sicherheitsthermostat, geschützte Zündflamme, Zündsicherung je Brenner 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	98
Nettoinhalt (l):	98 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Anschlusswert (Gas):	21,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	160
Nettogewicht (kg):	135 

SERIENZUBEHÖR
1 x Korrosion-Additiv, für erstmalige Innenmantelbefüllung
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
Automatisches Druckausgleichsventil, für 100 l- und 150 l-Kochkessel,<br />erspart das tägliche Überprüfen des Drucks im Heizsystem
Einteiliger Nudeleinsatz, für 60 l-Kochkessel, Ø x H in mm: 385 x 355
Korrosions-Additiv, für indirekt beheizte 100 l- und 150 l-Kochkessel
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für 406392100 + 406392101
geteilter Einsatz, gelocht, für 145 l-Kochkessel