COOL-LINE Schnellkühler / Schockfroster SKF 10 ENTRY
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	433110005 

- für GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- 1 x Volltür, CNS, Rahmenheizung, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- LED-Display (2,8 Zoll), akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus, Warnsignale bei Fehlfunktion
- Standardprogramme, Eiscremeprogramm, frei programmierbare Programme
- manuelle Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten 
 
Hinweis:
Lieferung ohne GN-Behälter und EN 600 x 400. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	715
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	1412

Breite (Korpus):	715
Tiefe (Korpus):	695
Höhe (Korpus):	1291

Tiefe bei geöffneter Tür:	1377

Breite (innen):	615
Tiefe (innen):	417
Höhe (innen):	775 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	199 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,53 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	Messung nach EN22042 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	120
Nettogewicht (kg):	108 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, bis zu 96 kg belastbar
1 x Kerntemperaturfühler
10 x Auflageschienen (2 Stk.), fixiert
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 120 bis 165 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS