Weintemperierschrank VAR-PH14
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	446214002 

- 2 x Glastür, UV-Schutzglas, Schloss (pro Tür), Griff (pro Tür), Türanschlag rechts / links
- LED-Innenbeleuchtung, 4000 K
- elektronische Steuerung
- LCD-Display, Anti-Vibrations-System
- Umluftkühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit (4 bis 8 °C bzw. 14 bis 16 °C)
- statische Kühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit
(4 bis 16 °C bzw. 14 bis 20 °C)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Außenverkleidung. Je nach Geräteart und -aufstellung (Insel-, Einbau- oder Wand-Installation bzw. mehrere Geräte nebeneinander oder Rücken an Rücken) werden von uns verschiedene Außenverkleidungs-Module in diversen RAL-Farben und Dekoren angeboten.  Die Innenausstattung der Serie VAR-14 ist individuell planbar (siehe Sonderzubehör). Wir empfehlen Ihnen, sich bei Bestellung des Gerätes von uns beraten zu lassen und die gewünschte Außenverkleidung gleich hinzuzufügen.  Auch als Gerät ohne Maschine (OM) auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	900
Tiefe (außen):	355
Höhe (außen):	1858

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	593
Nettoinhalt (l):	278 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	52
Anschlusswert (Elektro):	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,40
Energieverbrauch/ annum:	146 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Umluftkühlung: 4 bis 16 °C 
 	statische Kühlung: 4 bis 20 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	97 

SERIENZUBEHÖR
1 x Aktivkohlefilter, nachfüllbar
5 x Füße 

SONDERZUBEHÖR
Abstellfläche, für Modelle der Serie VAR PH14, für Flaschen, Gläser und Dekanter, stehend
Auflagebord, für Modelle der Serie VAR PH14, Plexiglas, für 4 Flaschen mit max Ø x H in mm: 80 x 350, schräg stehend
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standardisierter LED-Beleuchtung (2700-6000 K)
RGB-Beleuchtung (6000-6500 K)