Warmhalteschrank HHA 101 EV
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437033101 

- für GN 1/1
- zum Warmhalten von Speisen
- ergonomische Griffe zum Schieben (rückseitig), Kabelwickler für Netzkabel (seitlich rechts)
- Entlüftung (an der Vorderseite), Luftverteilungssystem für Innenraum
- 1 x Volltür, Magnetverschluss, 270° - Öffnung, Abstellung der Wärmeerzeugung bei Türöffnung, ergonomische Griffmulde, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Edelstahl-Wanne zur manuellen Befüllung mit Wasser
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Touch-Screen, Hauptschalter, Temperaturregelung, automatische Tastensperre
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	545
Tiefe (außen):	774
Höhe (außen):	1156

Tiefe bei geöffneter Tür:	1209

Breite (innen):	385
Tiefe (innen):	540
Höhe (innen):	670 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	90 

SERIENZUBEHÖR
1 x Anschlusskabel, Länge in mm: 200
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 60
1 x Stoßleiste, Gummi, umlaufend
4 x Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125