Panorama-Kühlvitrine PV 250 LED
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45512502 

- für EN 600 x 400 mm
- Thermoverglasung, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (über Regler programmierbar), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Auch mit Linksanschlag ab Werk gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Tiefkühlmodell auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	811
Tiefe (außen):	642
Höhe (außen):	1218

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	250 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,52 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	8,20
Energieverbrauch/ annum:	1690
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium, lackiert, silber 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	150
Nettogewicht (kg):	132 

SERIENZUBEHÖR
4 x Rollen, 2 davon feststellbar
4 x Sicherheitsglas-Zwischenbord, höhenverstellbar, B x T in mm: 600 x 400