Weintemperierschrank W 32 COMPACT
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477800032 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- 6 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 90
- Lüfter (Frischluftzufuhr)
- 1 x Glastür, Isolierglas, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, UV-Schutzglas, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Der Temperaturunterschied zwischen den Abteilen darf aus technischen Gründen maximal 8 °C betragen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	493
Tiefe (außen):	625
Höhe (außen):	841

Breite (innen):	384
Tiefe (innen):	475
Höhe (innen):	700 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	114 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,39
Energieverbrauch/ annum:	142
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	oberer Bereich: 5 bis 10 °C
 	unterer Bereich: 10 bis 18 °C
Klimaklasse:	SN-ST (+10 bis +38 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	44
Nettogewicht (kg):	41 

SERIENZUBEHÖR
1 x Halb-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 424 x 296
1 x Voll-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 424 x 434
2 x Füße, hinten, fest
2 x Füße, vorn, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Halb-Tragrost, schwarz rilsaniert, für W 32 COMPACT, Holzfront: 477510202
Holzfront für Tragroste, für W 32, W 38 und W 45 COMPACT, Tragroste: 477510201 und 477510200
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag
Voll-Tragrost, schwarz rilsaniert, für W 32 COMPACT, Holzfront: 477510202