Hustenschutz HS-6-1-45
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484311204 

- für GN 1/1
- ESG-Scheibe, einseitig gebogen
- , Stärke in mm: 70
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke), ohne Lichtschalter, elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, Rundrohrträger, Ø in mm: 38
- Etage mit gehärteter Glasscheibe, einseitig gebogen, in der Tiefe wahlweise fixierbar 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Auch mit geradem oder schrägem Glasaufbau auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1900
Tiefe (außen):	430
Höhe (außen):	450

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	200