Gas-Fritteuse GHF9 / 1VB-23L-U1FT-F-S
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392334 

- 1 x V-förmiges Becken, Heizelemente (außen liegend)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- elektronische Steuerung
- Erdgas-Düsen
- Fettablauf (unter dem Becken), eingebautes Fettfiltersystem und Pumpe für die Fettzirkulation
- Sicherheitsthermostat, thermostatische Temperaturregelung 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	1229

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Anschlusswert (Gas):	25,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	108
Nettogewicht (kg):	86 

SONDERZUBEHÖR
2 Fritteusenkörbe, für 18 und 23 l-Modelle, B x T x H in mm: 140 x 330 x 150
Fettablauf-Verlängerung, speziell für Sockelinstallation, B x Ø in mm: 400 x 30
Fettschützer, für 23 l-Fritteusen
Fritteusenkorb, für 18 und 23 l-Modelle, B x T x H in mm: 285 x 352 x 148
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 1200 x 50 x 30
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 400 x 50 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 800 x 50 x 50
Gas-Druckregler
Hygienedeckel, für 23 l-Fritteusen (ohne Aussparung für Korbgriffe)
seitliche Fußblenden (2 Stk.), für zweizeilige Aufstellung, für Serie EVO 900, B x H in mm: 900 x 150