Glastürkühlschrank M 95
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477850095 

- einbaufähig
- 6 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 90
- 1 x Glastür, Schloss, Aluminium-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- elektronische Steuerung (innen)
- Digitalanzeige, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	562
Höhe (außen):	820

Tiefe bei geöffneter Tür:	1160

Breite (innen):	520
Tiefe (innen):	420 | 300
Höhe (innen):	600 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	164
Nettoinhalt (l):	125 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	30
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	182
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	N (+16 bis +32 °C)
Relative Luftfeuchtigkeit:	65 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Türrahmen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	53
Nettogewicht (kg):	44 

SERIENZUBEHÖR
3 x Tragrost, schwarz rilsaniert
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost, für M95 / M95 BLACK, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 515 x 420