Eiswürfelbereiter SVD 503 L
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	413360503000 

- für Vollwürfelproduktion
- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- elektronische Steuerung
- vollautomatische Produktionssteuerung, integriertes Überwachungssystem
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Wabenverdampfer 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	760
Tiefe (außen):	620
Höhe (außen):	800

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	1600
Anschlusswert (Elektro):	2,50 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	13,10 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	116
Nettogewicht (kg):	104 

SERIENZUBEHÖR
Ablaufschlauch 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Spezial, Teilentsalzung bis 13.400 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
R 150 (181 kg), ohne Abdeckungskit
R 190 (243 kg), ohne Abdeckungskit
R 300 (406 kg), inkl. Abdeckungskit CBT48FMCD