MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP P120E A
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493400419100 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Modulsystem, stapelbar (bis zu 3 Backkammern) 
- Gehäuse-Überhitzungsschuss (max. 65 °C)
- Doppel-Ofenklappen, nach unten abklappbar, Wärmeschutzglas, Sicherheits-Türöffnungssystem (heavy duty)
- Innenbeleuchtung (Backkammer), Doppel-Halogenlampe, geschützt angeordnet
- Heizelemente (unterhalb des Bodens angeordnet), Thermoelement
- elektronische Steuerung
- Steuerung für Start / Stopp, Timer, Licht
- 20 Programme, Economy-Energiesparfunktion
- Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar 
 
Hinweis:
Die obere Abdeckhaube und untere Grundplatte (Base) sind als thermisches Abschlusselement jeweils einmal erforderlich, unabhängig davon, ob Sie 1, 2 oder 3 Backkammern wählen. Auch mit Noppen-Stahl-Boden für den Einsatz von Backblechen ohne Aufpreis lieferbar. Lieferung ohne Gärschrank. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1610
Tiefe (außen):	1080
Höhe (außen):	400

Breite (innen):	1245
Tiefe (innen):	650
Höhe (innen):	180 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	8,60 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	4,30 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	Türrahmen, Gerätegehäuse und Luftleitkanäle: Edelstahl (teils aluminisiert), einbrennlackiert, schwarz, Stahlblech-Seitenblenden 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	287
Nettogewicht (kg):	237 

SONDERZUBEHÖR
Abdeckhaube, für serieP P120E A, B x T x H in mm: 1610 x 1280 x 150,<br />einmal zwingend erforderliches Montageelement bei 1, 2 oder 3 Backkammern
Backblechträgschiene (2 Stk.), für serieP P120E A
Grundplatte (Base), für serieP P120E A, B x T x H in mm: 1610 x 1080 x 100,<br />einmal zwingend erforderliches Montageelement bei 1, 2 oder 3 Backkammern
Gärschrank, für serieP P120E A, für 1 oder 2 Backkammern, mit 6 Paar Backblechtragschienen (max. 10 Paar möglich),<br />mit Rädern, B x T x H in mm: 1610 x 950 x 800, Anschluss: 1,5 kW / 230 V / 1 N / 50 Hz
Untergestell S/60, für serieP P120E A, für max. 12 Backbleche 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 6 Paar möglich),<br />mit Rädern, B x T x H in mm: 1610 x 947 x 600
Untergestell S/80, für serieP P120E A, für max. 20 Backbleche 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 10 Paar möglich),<br />mit Rädern, B x T x H in mm: 1610 x 947 x 800
Untergestell S/95, für serieP P120E A, für max. 24 Backbleche 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 12 Paar möglich),<br />mit Rädern, B x T x H in mm: 1610 x 947 x 950