Backwarentiefkühltisch BTKT-O 3-800
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4746004005081 

- für EN 600 x 400 mm
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 3 x Volltür, selbstschließend, Offenstellung bei 100°, Türanschlag wechselbar (mittels Umbaukit), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, integrierter Feuchtigkeitsfühler, Ethernet-Schnittstelle, bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung individuell angepasst werden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1817
Tiefe (außen):	790
Höhe (außen):	800

Breite (Korpus):	1817
Tiefe (Korpus):	730
Höhe (Korpus):	650

Tiefe bei geöffneter Tür:	1250

Breite (innen):	1517
Tiefe (innen):	685
Höhe (innen):	600 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	510
Nettoinhalt (l):	390 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -20 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	140 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200
8 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS, je Türabteil 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, Aufkantung in mm: 50, für BKT-O / BTKT-O mit 3 Türen
Arbeitsplatte, für BKT-O / BTKT-O mit 3 Türen
EN-Tragrost 600 x 400 mm
Rollen (4 Stk.), davon 2 feststellbar, Ø x H in mm: 125 x 158
Türanschlag-Wechselkit für Kühl- / Tiefkühlschränke