Aufsatzkühlvitrine Gastro AS-112-65-E R290
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484356371 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Aufsatzgerät
- Panoramascheibe aus gehärtetem Glas (kundenseitig), hochklappbar, schräg, Sicherheitsglas-Seitenteile, herausnehmbar
- Schiebetüren (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach rückseitig, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	810
Höhe (außen):	655

Breite (innen):	1035
Tiefe (innen):	445
Höhe (innen):	15 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,64
Energieverbrauch/ annum:	964
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	60 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Zwischenbord, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162