Tiefkühltisch CLM-TK 700 3-7011
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402712201 

- für GN 1/1
- sockelfähig
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 3 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleiste, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x GN-Teleskopschublade 1/1
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- intelligentes "Airflow"-System
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Lamellenverdampfer (seitlich) 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschublade in der Aufteilung 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 lieferbar (nur werkseitig möglich, bitte bei Bestellung angeben). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1795
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	1795
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1110

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	440
Nettoinhalt (l):	239 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	145
Anschlusswert (Elektro):	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	2500
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -22 °C
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	141
Nettogewicht (kg):	126 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil
1 x Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil
2 x Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen (2 Stk.)
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Rollen (4 Stk.), H in mm: 150, für die Serien CL 650 und CL 700 mit 2 oder 3 Abteilen
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 190
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 85
Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.)
Türschloss-Kit für Serie CL 700-2 (1x pro Abteil benötigt)