Kühlzelle ohne Paneelboden Z 170-170-OB + Aggregat
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710602008-A 

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
- Feuchtraumleuchte
- Grundausstattung inklusive vorinstalliertem HEG-Kühlaggregat auf passendem Wandpaneel
- ohne Paneelboden, sockelfreier Einschub von Hordenwagen möglich
- elektronische Steuerung
- Innenthermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Hauptschalter, HACCP-Kontrollfunktion, IoT Funktionen zur Überwachung vorinstalliert
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1700
Tiefe (außen):	1700
Höhe (außen):	2010

Breite (innen):	1500
Tiefe (innen):	1500
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	470
Anschlusswert (Elektro):	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,90 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	409 

SONDERZUBEHÖR
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Regalsystem Z 170-170 / 174-174, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 1060 und 650