Regenerationsofen GRE 060 C XXS
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437040360 

- für GN 2/3
- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- wahlweise auch für Wandmontage verwendbar
- Sicherheitsverntil, autoreverser Lüfterradbetrieb, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Drehgriff, Türanschlag links, wechselbar (Sonderzubehör), Türdichtung (nicht wechselbar)
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektromechanische Steuerung
- Drehknopfbedienung, Hauptschalter, Zeit-, Temperatur- und Funktions-Drehregler, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- bauseitiger Wasseranschluss, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Wassertank gegen Aufpreis möglich. Das GN-Einhängegestell 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein EN-Hordengestell 600 x 400 mm ersetzt werden. Einhängegestell mit 5 Schienen erhältlich zur Verwendung bei GN-Behältern mit T in mm: 65. Bitte bei Bestellung angeben. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	550
Tiefe (außen):	673
Höhe (außen):	835

Breite (Korpus):	550
Tiefe (Korpus):	610
Höhe (Korpus):	793

Tiefe bei geöffneter Tür:	1369

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	65 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 2/3, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64
4 x Stellfüße 

SONDERZUBEHÖR
Doppelglastür, aufklappbares Innenglas, Scharniere innenliegend
Teleskopauszuggestell
Türanschlagwechsel, ab Werk wechselbar
eingebauter Wassertank, 2,5 L, für Modell GRE