Gasherd GH6 / 2FLT
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	472113001 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Piezo-Zündung, Thermo-Sicherheitselement je Brenner, Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Werkseitig auf Erdgas eingestellt, Flüssiggas-Wechseldüsen liegen dem Gerät bei. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	350
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	300

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	6,60 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	17
Nettogewicht (kg):	13 

SONDERZUBEHÖR
Spritzschutz hinten, für Geräte mit 350 mm Breite der Serie SNACK 600 (außer Fritteusen)
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600