Getränke-Selbstbedienungsvitrine COOL BOTTLE 77-Z
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484383015 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- kundenseitig offen
- LED-Innenbeleuchtung
- schräg angeordnete Flaschenrutsche
- automatische Abtauung
- Flaschenrutsche, Steckrahmen und Schublade zur Reinigung entnehmbar
- Verdampfer, hochklappbar 
 
Hinweis:
Für Einzelaufstellung oder als Kombinationsgerät verwendbar. Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	955
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	730

Breite (innen):	775 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,14
Energieverbrauch/ annum:	1512
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	150 

SONDERZUBEHÖR
Rollen (anstelle von Stellfüßen), davon 2 x Lenk- und 2 x Fixrollen, H in mm: 105, für die Serien BASIC PLUS / COMFORT,<br />nur ab Werk montierbar