Schnellkühler / Schockfroster SF 30/30-LW CRIO CHILL
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729251 

- für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-65, Einschub längs
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten, Multi-Timer, Turbo-Cooling Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Soft-Chilling, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Auftaufunktion bis +40°C
- Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten 
 
Hinweis:
Anforderungen der DIN 18872-5 werden erfüllt. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern beraten wir Sie gern. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	897
Tiefe (außen):	937
Höhe (außen):	1060

Tiefe bei geöffneter Tür:	1484

Breite (innen):	433
Tiefe (innen):	703
Höhe (innen):	452 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	1150
Anschlusswert (Elektro):	2,70 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	199
Nettogewicht (kg):	170 

SERIENZUBEHÖR
1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühler
4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 123 bis 183 

SONDERZUBEHÖR
GN-Schienen 1/1 (10 Stk.), Edelstahl
Rollen (4 Stk.), für SF 30/30-LW CRIO CHILL und SF 50/50-LW CRIO CHILL