Weintemperierschrank VAR-PC10
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	446210001 

- 4 x Glastür (2 vorn, 2 hinten), UV-Schutzglas, Schloss (pro Tür), Griff (pro Tür), Türanschlag jeweils rechts / links
- LED-Innenbeleuchtung, 4000 K
- elektronische Steuerung
- LCD-Display, Anti-Vibrations-System
- Umluftkühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit (4 bis 8 °C bzw. 14 bis 16 °C)
- statische Kühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit
(4 bis 16 °C bzw. 14 bis 20 °C)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Außenverkleidung. Je nach Geräteart und -aufstellung (Insel-, Einbau- oder Wand-Installation bzw. mehrere Geräte nebeneinander oder Rücken an Rücken) werden von uns verschiedene Außenverkleidungs-Module in diversen RAL-Farben und Dekoren angeboten.  Wir empfehlen Ihnen, sich bei Bestellung des Gerätes von uns beraten zu lassen und die gewünschte Außenverkleidung gleich hinzuzufügen.  Auch als Gerät ohne Maschine (OM) auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	900
Tiefe (außen):	520
Höhe (außen):	1858

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	869
Nettoinhalt (l):	577 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	95
Anschlusswert (Elektro):	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,90
Energieverbrauch/ annum:	328 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Umluftkühlung: 4 bis 16 °C 
 	statische Kühlung: 4 bis 20 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	120 

SERIENZUBEHÖR
1 x Aktivkohlefilter, nachfüllbar
15 x Auflagebord, für je 4 Bordeaux-Flaschen rechts und links, waagerecht liegend
5 x Füße 

SONDERZUBEHÖR
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standardisierter LED-Beleuchtung (2700-6000 K)
RGB-Beleuchtung (6000-6500 K)