Umluft-Gewerbekühlschrank GKO 700-ECO
Datenstand: 30.08.2024 - 17:55 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4748615085 

- für GN 2/1
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- sockelfähig
- klappbare Frontblende
- 24 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 55
- 1 x Volltür, selbstschließend, ab 90° feststehend, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar (mittels Umbaukit), 7-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (in der Kopfblende), gesondert schaltbar
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, ECO-Modus, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion
- automatische Abtauung (elektrisch) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	700
Tiefe (außen):	831
Höhe (außen):	2080

Tiefe bei geöffneter Tür:	1472

Breite (innen):	535
Tiefe (innen):	710
Höhe (innen):	1480 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	562
Nettoinhalt (l):	490 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	ohne Expansionsventil
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	110 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200
4 x GN-Tragrost 2/1, CNS 

SONDERZUBEHÖR
3-seitige Sockelblende für Serie 700
GN-Behälter 1/1-150, Kunststoff
GN-Behälter 1/1-60, Kunststoff
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Pedalöffner
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)
Rädersatz (4 Stk., 2 davon mit Bremsen), Ø x H in mm: 100 x 127
Umbaukit für Türanschlagwechsel für GKM / GTM 700 ECO