Eiswürfelbereiter SCE 50 L XSAFE
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	413700050 

- für Vollwürfelproduktion
- integrierter Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Positiv-Sprühsystem, vollautomatische Produktionssteuerung, integriertes XSAFE-System
- automatisches Abtausystem (Heißgas / Frischwasser)
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig, vorinstallierte Abflussstutzen 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	467
Tiefe (außen):	570
Höhe (außen):	880

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-134a
Kältemittel-Füllmenge (g):	300
Anschlusswert (Elektro):	0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	12,00 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	44
Nettogewicht (kg):	38 

SERIENZUBEHÖR
Ablaufschlauch
Anschlussschlauch
Eisschaufel 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Maxi, Teilentsalzung bis 5.600 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)