Wandkühlregal ALASKA 240 ENERGY CNS OM
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41879010240CNS-1 

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Hauptschalter
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Ein bauseitiger Tauwasserablauf ist zwingend erforderlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2435
Tiefe (außen):	790
Höhe (außen):	1950

Breite (innen):	2371 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1176 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	24,10
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	310
Nettogewicht (kg):	301 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage, CNS
1 x PVC-Rammschutz, frontseitig
4 x Regalboden
6 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Dosenrutsche für ALASKA 120 (1x), 240 (2x) und 360 (3x), 15 Unterteiler
Drehtüren für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, bei Modell 240 bitte Türanschlag angeben
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA, Tiefe in mm: 800, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "Natura", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "weiß", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x)
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA, T in mm: 800, Mehrpreis
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 240 bis 360, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für zentralgekühlte ALASKA 100 / 120 / 240 (2x) und SLIM 100 / SLIM 120 / SLIM 240 (2x), bitte beachten, dass dieses Zubehör den gesamten Unterbau ausfüllt
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 240 / SLIM 240, frontseitig, selbstschließend
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis