Einbaukühlvitrine BAK GE-132-53-E R290
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357212 

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- Panorama-Glasaufbau, eckig, H in mm: 534, kundenseitig geschlossen, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Drehtüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Drehzahlregelung der Lüfter, Steuereinheit abnehmbar (2 Meter Leitung)
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, Tauwasserschale, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach unten, Aggregat, herausziehbar, Sicherheitsglasscheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar / abnehmbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1325
Tiefe (außen):	770
Höhe (außen):	1039

Breite (innen):	1215
Tiefe (innen):	610
Höhe (innen):	40 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,35
Energieverbrauch/ annum:	1588
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	300 

SONDERZUBEHÖR
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm  Be- und Entlüftung an der Bedienerseite  Bitte Maßänderungen des Maschinenfachs beachten