Elektro-Pastakocher ENK9 / 1B-40L
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392126 

- 1 x Becken aus Chromnickel-Molybdänstahl, korrisionsbeständig
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- manuelle Wasserfülleinrichtung, Wasserablauf
- Abschöpfzone zum Sammeln / Ablassen von Stärke / Schaum
- 4-Takt-Schalter je Heizzone, 1 x Brenner 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	10,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	70
Nettogewicht (kg):	44 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
Abgaskamin-Aufsatz, für 400 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Auflagerost für Rundkörbe, B x T x H in mm: 290 x 500 x 115
Deckel und Deckelhalterung, für 40 l-Pastakocher, B x T x H in mm: 550 x 400 x 100
Einlegeboden, für rechteckige Körbe, für 40 l-Pastakocher
Halterung für 6 Rundkörbe, B x T x H in mm: 330 x 535 x 10
Korb für GN 1/1, für 40 l-Pastakocher, B x T x H in mm: 275 x 480 x 210
Korb, für 40 l-Pastakocher, B x T x H in mm: 135 x 310 x 215
Satz Körbe (3 Stk.), für 40 l-Pastakocher, 1 x GN 1/3 + 2 x B x T x H in mm: 135 x 310, dazu erforderlich: Einlegeboden 406206238
Satz Körbe für GN 1/2 (2 Stk.), für 40 l-Pastakocher, B x T x H in mm: 275 x 230 x 210
Satz Körbe für GN 1/3 (3 Stk.), für 40 l-Pastakocher, B x T x H in mm: 275 x 150 x 210
Satz rechteckige Körbe (2 Stk.), für 40 l-Pastakocher, B x T x H in mm: 130 x 130 x 215
Satz runde Körbe (3 Stk.), für 40 l-Pastakocher, Ø x H in mm: 170 x 180
Satz runde Körbe (6 Stk.), für 40 l-Pastakocher, Ø x H in mm: 135 x 140