Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 COMFORT
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729652 

- für GN 2/1
- sockelfähig
- hocheffizienter Lüfter
- 2 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- verdampferfreier Innenraum, tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken, Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1441
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

Breite (innen):	560 | 560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1515 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1430
Nettoinhalt (l):	1135 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	145
Anschlusswert (Elektro):	0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	12,00
Energieverbrauch/ annum:	4314
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	300
Nettogewicht (kg):	210 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schienenaufnahmesystem
4 x Füße, CNS, justierbar
6 x Auflageschienen (2 Stk.)
6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen für Serie 702 / 1402 (2 Stk.), CNS
GN-Drahtkorb 1/1-150, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 325
GN-Fleischabhängung 2/1 für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Pedaltüröffner für Serie 1402
Rollensatz (6 Stk., davon 2 feststellbar), Ø in mm: 50