Stopfer-Kühlaggregat BEST-SFM 051-NK
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4394030051 

- für Kühlzellen
- LED-Zellenbeleuchtung, 5 Meter Kabel
- elektronische Ventilatoren (am Verflüssiger und am Verdampfer)
- elektronische Steuerung
- LED-Display, Software, programmierbar, Smart Defrost, Leak Detector, Bluetooth-Technologie, Steuerung und Kontrolle per App möglich, kapazitive Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Sicherheitsdruckschalter (auf der Hochdruckseite)
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- hermetischer Kompressor mit thermischem Überlastungsschutz 
 
Hinweis:
Lieferung mit CE-Stecker. Nicht für Außenaufstellung geeignet! Das Kühlaggregat ist auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	930
Tiefe (außen):	1275
Höhe (außen):	441

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	2,25 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 5 °C bei 32 °C UT und 55 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	124 

SERIENZUBEHÖR
1 x Türkontaktschalter mit Anschlusskabel, Länge in mm: 2500