Freikühltheke PORTHOS 2000 UM
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506070200 

- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gerade, mit Hebemechanismus, hochklappbar
- Arbeitsplatte, CNS
- LED-Beleuchtung (unter Glaszahlplatte mit T in mm: 400)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Verdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Dekorvarianten und Sonderlackierungen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, ungekühlte, Heiße Theke-, statische oder zentralgekühlte Variante auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an. Service-Angebot bei NordCap: fachmännischer Aufbau von Frischwarentheken. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2000
Tiefe (außen):	1085
Höhe (außen):	1280

Tiefe (innen):	860 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	7,00
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Korpus: Stahlblech, pulverbeschichtet, PVC-Seitenteile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	260 

SERIENZUBEHÖR
1 x PVC-Stoßleiste 

SONDERZUBEHÖR
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 2000 UM
Arbeitsplatte aus Granit in schwarz, für PORTHOS 2000 UM
Beleuchtung weiß, Porthos 2000, Serie Porthos
Kanalisierungskit, Serie Porthos
Kunststoffablage, für Serie PORTHOS
Plexiglas-Schiebescheiben, für PORTHOS 2000 UM
Schneidbrett aus Polyäthylen, für Serie PORTHOS
Seitenteil links, schwarz, Serie Porthos
Seitenteil rechts, schwarz, Serie Porthos
Waagenhalter aus Edelstahl, für Serie PORTHOS
beweglicher Glastrenner, für Serie PORTHOS
elektrische Tauwasserverdunstung, Serie Porthos