Einbauwärmevitrine WT O-3/1-70
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484530412 

- für GN 1/1
- Einbaugerät
- umlaufender Einhängerand
- Glasaufbau, rund, H in mm: 700, kundenseitig offen, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Drehtüren (bedienseitig)
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig
- Keramikwärmebrücken, Warmhalteplatten
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt 
 
Hinweis:
Auch mit geradem oder schrägem Glasaufbau auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	800

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	194
Nettogewicht (kg):	142 

SONDERZUBEHÖR
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)