Unterbaukühltisch UBE 1-51-1T MFR
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485230054 

- für GN 1/1
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 1 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 1 x 1/1 oder 2 x 1/2 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	770
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	510

Breite (Korpus):	770
Tiefe (Korpus):	660
Höhe (Korpus):	510

Tiefe bei geöffneter Tür:	1070

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	112
Nettoinhalt (l):	63 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,60
Energieverbrauch/ annum:	582
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509, Sichtseiten matt geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	104
Nettogewicht (kg):	94 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
2 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil