Kombi-Wagen zum Kühlen und Regenerieren RRD 061 E
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437054061 

- für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- zum Kühlen und Regenerieren
- ergonomische Griffmulden zum Schieben (seitlich)
- manuell einstellbare Entlüftung, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Drehgriff, Türanschlag links, wechselbar (Sonderzubehör), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung
- Flüssigkristall-Touch-Display, Hauptschalter, Drehknopfbedienung, Steuerung für Start / Stopp, Licht, Warmhaltefunktion, Startverzögerung möglich, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Temperaturverringerung am Ende des Regenerationszyklus
- bauseitiger Wasseranschluss, versenkbarer Wasserreservetank mit Wassermangelanzeige, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, mit Umluft, Edelstahl
- Sicherheitsthermostat, Umluft-Beheizungssystem 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	885
Tiefe (außen):	827
Höhe (außen):	1371

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	763
Höhe (Korpus):	1140

Tiefe bei geöffneter Tür:	1537

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	140
Nettogewicht (kg):	130 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75
1 x Stoßleiste, Gummi, umlaufend
1 x einstellbare Lüfterdrehzahl
4 x Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125 

SONDERZUBEHÖR
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung
Einhängegestell 600 x 400 mm, für RRO, RRT und RRD 061
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für RRO, RRT und RRD 061
Kerntemperaturfühler, für Regenerationsöfen
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
Nadel-Kerntemperaturfühler, für Sous-Vide-Garen
Türanschlagwechsel, ab Werk wechselbar
USB-Schnittstelle zum Speichern von HACCP