Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 264-294-TK mit Bodenbelüftungsbalken
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710703026-B 

- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 (Türbreite von 925 mm auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich)
- Grundausstattung ohne Kühlaggregat
- Edelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest, Flächenlast in kg/m²: 2000 
 
Hinweis:
Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2640
Tiefe (außen):	2940
Höhe (außen):	2150

Breite (innen):	2400
Tiefe (innen):	2700
Höhe (innen):	1950 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	630 

SONDERZUBEHÖR
Druckausgleichsventil, (nur notwendig bei Lieferung ohne Maschine, Montageaufwand erforderlich)
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925
Regalsystem Z 260-290 / 264-294, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1600, 1060, 1300 und 1600