Wandkühlregal MERCURY 135 H 1424 M1 BLACK
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	418622102 

- kanalisierbar, "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Nachtrollo, Panoramaseitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil und unter den Regalböden), 4000 K, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) preisgleich erhältlich. Zentralgekühlte sowie Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich. Gegen einen Aufpreis auf Anfrage in allen RAL-Farbtönen lieferbar. Die Maße der Geräte variieren je nach Zubehör. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Aufbau Rücken-an-Rücken oder auch als 360° - Insel konfigurierbar. Ein Zwischenraum von 200 mm muss zwischen den Modulen für die Entlüftung berücksichtigt werden. Eine Abdeckung für diesen Zwischenraum kann auf Anfrage geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1350
Tiefe (außen):	622
Höhe (außen):	1406

Breite (innen):	1292 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	194 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 115
Anschlusswert (Elektro):	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	3403
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	250
Nettogewicht (kg):	200 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x PVC-Rammschutz, frontseitig
1 x Regalboden, T in mm: 200
1 x Regalboden, T in mm: 300
4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39 

SONDERZUBEHÖR
Außenlackierung MERCURY 135, in Standard-RAL-Farbton
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 071, 9 Unterteiler
Innenlackierung MERCURY 135, SONDER-RAL-Farbton
Innenlackierung MERCURY 135, in Standard-RAL-Farbton
Jalousie für MERCURY 135, abschließbar, CNS, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
Jalousie für MERCURY 135, abschließbar, hellgrau, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
Jalousie für MERCURY 135, abschließbar, weiß, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485