COOL-LINE Schnellkühler / Schockfroster SKF 2/3 GN ENTRY
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	433100000 

- für GN 2/3-55
- 1 x Volltür, CNS, Rahmenheizung, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- LED-Display (2,4 Zoll), akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus, Warnsignale bei Fehlfunktion
- Tauwasserschale, herausziehbar 
 
Hinweis:
Lieferung ohne GN-Behälter und EN 600 x 400. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	440
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	640

Tiefe bei geöffneter Tür:	1003

Breite (innen):	336
Tiefe (innen):	367
Höhe (innen):	246 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert (Elektro):	0,50 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	60
Nettogewicht (kg):	48 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, für GN 2/3
1 x Kerntemperaturfühler
3 x Auflageschienen (2 Stk.), fixiert
4 x Füße 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 2/3 - 65, CNS