COOL-LINE Minikühlzelle MZ 2000 POWER
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710404002-E 

- Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), zerlegte Anlieferung
- 1 x Tür, gewölbt, Anti-Rutsch-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Paneelboden (innen) mit CNS-Platte verstärkt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- Hochleistungs-Monoblock-Kühlanlage 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	935
Tiefe (außen):	995
Höhe (außen):	2380

Tiefe bei geöffneter Tür:	1870

Breite (innen):	855
Tiefe (innen):	885
Höhe (innen):	1912 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	8,07 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	115 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS, für max. 5 Tragroste, je bis zu 80 kg belastbar
2 x Tragrost, CNS
4 x Füße, von innen, verstellbar 

SONDERZUBEHÖR
zusätzliches Tragrost, für COOL-Minikühlzelle