Abfallkühler AFK 120-1 Z
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485102837 

- vorgezogene Decke als Wetterschutz
- 1 x Flügeltür, Schloss, Einfüllöffnung (in der Decke), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung (hinter der Blende)
- Maschinenfach rechts
- Plattenverdampfer, CNS, korrosionsbeständig 
 
Hinweis:
Lieferung fertig montiert, ohne Mülltonnen. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1000
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	1060

Tiefe bei geöffneter Tür:	1310

Breite (innen):	555
Tiefe (innen):	595
Höhe (innen):	930 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	390
Nettoinhalt (l):	120 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	120
Nettogewicht (kg):	108 

SONDERZUBEHÖR
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere links angeschlagen
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere rechts angeschlagen