Schnellkühler / Schockfroster Verdampferpaket 100 kg
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	433000200 

- Verdampferpaket, vorgesehen zum Einbau in eine Kühlzelle
- elektronische Steuerung
- LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Multi-Timer, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten
- mit Standardprogrammen, mit produktspezifischen Programmen, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Auftaufunktion, Flaschenkühlfunktion, Eiscremeprogramm, Fisch-Sanitisierung
- Ablaufrohr
- automatische Abtauung (elektrisch)
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, EC-Ventilator 
 
Hinweis:
Optional für Wandmontage erhältlich. Bauseitiger Wasserablauf erforderlich. Flüssigkeitsleitung Ø in mm: 12 / Ansaugleitung Ø in mm: 28 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	736
Tiefe (außen):	349
Höhe (außen):	1931

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	1,9 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	180
Nettogewicht (kg):	130 

SERIENZUBEHÖR
1 x Kerntemperaturfühler
1 x externer Kondensatablauf
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum