Kühltisch (3 Abteile) CRIO HPO 3-7011
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402713349 

- für GN 1/1
- sockelfähig
- frontseitige Be- und Entlüftung (Unter- und Einbaubarkeit)
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 2 x Tür, CNS, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleiste, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x Schublade, 3-Kammer-Ballondichtung, CNS-Griffleiste
- abgerundete Ecken, Luftleitbleche (innen, unter der Decke)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Touch-Pad, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, intelligentes "Airflow"-System
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- freiliegender Verdampfer 
 
Hinweis:
Auch mit Maschinenfach auf der rechten Seite (MFR) lieferbar. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, optional Tauwasserschale mit elektrischer Tauwasserverdunstung.  Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1661
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	1661
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1110

Breite (innen):	1252
Tiefe (innen):	560
Höhe (innen):	550 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	440
Nettoinhalt (l):	236 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand verzinkt, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	127
Nettogewicht (kg):	112 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, Aufkantung, H in mm: 50 / 100, für 3-türige Kühltische der Serie CRIO HPO
Arbeitsplatte, allseitige Abkantung, H in mm: 50, für 3-türige Kühltische der Serie CRIO HPO
Auflageschienen (2 Stk.)
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Schubladenset  1 x 1/3 + 1 x 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 190
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 85
Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.)