Weintemperierschrank VINO 470
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	465300100 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- Isolierglas-Seitenteile mit UV-Schutz-Beschichtung
- 1 x Glastür, Isolierglas, Rahmenheizung, Anti-Beschlag- / UV-Schutz-Beschichtung, Edelstahl-Stangengriff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), mittels Fernbedienung dimmbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, mit Fernbedienung, Multi- / Monotemperaturzone, getrennt regelbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Aktivkohlefilter zur Reinigung entnehmbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	668
Tiefe (außen):	781
Höhe (außen):	2000

Breite (innen):	548
Tiefe (innen):	575
Höhe (innen):	1516 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	470
Nettoinhalt (l):	317 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	60
Anschlusswert (Elektro):	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,24 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	oberes Kühlabteil: für Rotwein geeignet: 10 bis 18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
 	mittleres / unteres Kühlabteil: für Weißwein geeignet: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, beschichtet, schwarz, Rückwand aus galvanisiertem Stahlblech 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	156
Nettogewicht (kg):	142 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, höhenverstellbar
4 x Transportrollen