Fasskühler FK 3-R-XL PLUS
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710407003-0-0-0 

- für Fasskühlung KEG-DIN oder KEG-Euro
- zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200)
- 2 x Volltür, gewölbt, eingelassene Kunststoffgriffmulde, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten Stahlplatten, B in mm: 2,5, Fässer in zwei Reihen stapelbar, Decke mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Maschinenaufsatz (siehe Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1485
Tiefe (außen):	740
Höhe (außen):	1080

Tiefe bei geöffneter Tür:	1408

Breite (innen):	1385
Tiefe (innen):	620
Höhe (innen):	980 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	110
Nettogewicht (kg):	79 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, von innen, verstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS, leistungsstark, für Fasskühler Serie FK-XL