Wandkühlregal ANGEL 950-206 H1 1250
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45495020618 

- manuell einstellbare Entlüftung, 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- LED-Innenbeleuchtung
- Grundausstattung ohne Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Bei Kanalisierung mehrerer Geräte empfehlen wir ein Nachtrollo-Kit (auf Anfrage erhältlich). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1310
Tiefe (außen):	945
Höhe (außen):	2060

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,92
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
2 x Panorama-Seitenteil
4 x Füße, justierbar
5 x Regalboden
Nachtrollo 

SONDERZUBEHÖR
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, Front, eckig, für ANGEL 1250
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 1250
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, rund, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, für rechtes Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Klemmleiste, für ANGEL und ANGEL mit Türen
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Mittel-Regaltrenner, Plexiglas, für ANGEL
Panoramaseitenteil ANGEL, rechts / links, B x T in mm: 50 x 950
Satz Bodengitter, für ANGEL 1250 und ANGEL 1250 mit Türen
Steuerung DIXELL VITA/FM 679K_5.x, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner für Wanne, H in mm: 200