Unterbautiefkühltisch UTKE 3-51-3T MFR
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485235025 

- für GN 1/1
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 3 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung (Ablauf- und Rinnenheizung), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach rechts
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 1 x 1/1 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1900
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	510

Breite (Korpus):	1900
Tiefe (Korpus):	660
Höhe (Korpus):	510

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,50
Energieverbrauch/ annum:	1277
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	214 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
2 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, CNS, p. lfd. Meter, H in mm: 40, Aufkantung in mm: 50 möglich, bei Bestellung angeben
Quersteg, zur Unterteilung von GN-Schubladen 1/1, 325 mm
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen)
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar (85 / 200 mm), Grundhöhe bei Bestellung angeben
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar (85 / 200 mm), Grundhöhe bei Bestellung angeben
Teleskopauszug 1 x 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 260 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern, Tragkraft 45 kg
elektrische Tauwasserverdunsterschale 450 Watt