Eiswürfelbereiter SVD 303 L
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	413360303000 

- für Vollwürfelproduktion
- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- elektronische Steuerung
- vollautomatische Produktionssteuerung, integriertes Überwachungssystem
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Wabenverdampfer 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	760
Tiefe (außen):	620
Höhe (außen):	575

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	950
Anschlusswert (Elektro):	1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	16,30 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	88
Nettogewicht (kg):	73 

SERIENZUBEHÖR
Ablaufschlauch 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l/bei 10° dH mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
Fresh Spezial, Teilentsalzung bis 13.400 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
R 150 (181 kg), ohne Abdeckungskit
R 190 (243 kg), ohne Abdeckungskit