Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702-Z PREMIUM
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402728649 

- für GN 2/1
- sockelfähig
- hocheffizienter Lüfter
- 1 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Innenbehälter, Luftleitbleche
- Crio-Tech-Displaysteuerung
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes Airflow-System
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
- Verdampfer, Leitungen ins Installationsfach geführt 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

Breite (innen):	560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1544 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	670
Nettoinhalt (l):	503 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	122
Nettogewicht (kg):	102 

SERIENZUBEHÖR
3 x Auflageschienen (2 Stk.)
3 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650
4 x Füße, CNS, justierbar
4 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 44 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen für Serie 702 / 1402 (2 Stk.), CNS
GN-Drahtkorb 1/1-150, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 325
GN-Fleischabhängung 2/1 für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Pedaltüröffner für Serie 702
Rollensatz (4 Stk., davon 2 feststellbar), Ø in mm: 180