Glastürkühlschrank KU 385 G-CP
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435844030 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gewölbt
- 24 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 48
- 1 x Glastür, Schloss, Bügelgriff, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal am Türrahmen), 6500 K
- mechanische Steuerung
- Betriebsanzeige, Außenthermometer, Innenthermostat, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	1980

Breite (innen):	470
Tiefe (innen):	440
Höhe (innen):	1555 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	372
Nettoinhalt (l):	347 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,25
Energieverbrauch/ annum:	821
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	83
Nettogewicht (kg):	78 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten, feststehend
4 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 490 x 360 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für KU 385 G, weiß rilsaniert