Einbaukühlvitrine Green OE-80-72-E R290 PRO
Datenstand: 22.08.2024 - 19:34 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357640 

- für GN 1/1-150
- Version PRO: Außenkorpus geschliffen, für Einbau geeignet
- Panorama-Isolierglasaufbau, eckig, H in mm: 695, kundenseitig offen, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Drehtüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach untergebaut, Aggregat, herausziehbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	790
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	1395

Breite (innen):	655
Tiefe (innen):	535
Höhe (innen):	215 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	10,34
Energieverbrauch/ annum:	3773
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	265 

SERIENZUBEHÖR
2 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350 

SONDERZUBEHÖR
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterung, pro lfm
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm  Be- und Entlüftung an der Bedienerseite  Bitte Maßänderungen des Maschinenfachs beachten
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt