Einbaukühlvitrine Cold Flaps 70-E
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357460 

- für GN 1/1
- Einbaugerät
- Glasaufbau, eckig, H in mm: 700
- Einscheibensicherheitsglas-Entnahmeklappen, kundenseitig, Soft-Close-System
- 1 x Drehtür (bedienseitig), Spionglas, innen verspiegelt
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	710
Höhe (außen):	1335

Breite (innen):	490
Tiefe (innen):	535
Höhe (innen):	100 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,63
Energieverbrauch/ annum:	1325
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Zwischenbord, geneigt, T in mm: 415