Warmhalteschrank HHT 281 E
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437031281 

- für GN 1/1, Einschub längs
- zum Warmhalten von Speisen
- ergonomische Griffmulden zum Schieben (seitlich)
- Entlüftung (an der Vorderseite)
- 2 x Volltür, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde (pro Tür), Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- 2 x getrennt steuerbares Schrankfach
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Temperaturregelung, manuelle Tastensperre
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	550
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	1760

Breite (Korpus):	470
Tiefe (Korpus):	645
Höhe (Korpus):	1530

Tiefe bei geöffneter Tür:	1129

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	80
Nettogewicht (kg):	92 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil, Einschub-Abstand in mm: 75
1 x Stoßleiste, Gummi, umlaufend
4 x Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150